
**Reset procedure voor een rolluik op zonne-energie**

**(type SSL) + afstandsbediening Type KLR 100**

Om uw producten opnieuw te bedienen met de afstandsbediening, moet u een reset uitvoeren op de motor van het rolluik.

Gelieve hieronder de reset procedure te vinden:


1. De afdekkap van het rolluik verwijderen ( Als u naar buiten toe kijkt, rechterkant) 



2. De schakelaar op 0 zetten 

3. 30 seconden wachten 

4.De schakelaar op I zetten 




5. 15 sec lang duwen op de rode P - knop. **Zelfs al begint het rolluik op - en neer te bewegen. De knop niet lossen.** 

6. Wachten tot het rolluik volledig gestopt is met bewegen

7. Dakvenster sluiten


8. Registreren in een KLR 100:




9. Einde loop van het rolluik

1. Druk op middenste knop

2. Druk op knop naar beneden -> laat het rolluik tot het einde gaan



10. Plaats de afdekkap terug





Moest het nog altijd niet in orde zijn, hebt u de mogelijkheid om via de volgende link een aanvraag in te dienen om een bezoek van een technicus aan te vragen: naar het [formulier servicebezoek.](https://www.velux.be/nl/hulp-en-advies/na-aankoop/afs_capturing_form)

Gelieve te melden dat u deze reset procedure al hebt uitgevoerd.